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1-15/07/2025-ДПТ/ЛО- Основная часть
ПЗ 1	Положение о размещении линейных
объектов
Содержание тома
Состав градостроительной документации
1 Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов.
1.1 Канализационный коллектор с насосной станцией
1.2 Линейные объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением их местоположения
2 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов
3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов
4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их
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	Обозначение
	Наименование
	Примечание

	
	местоположения
5 Предельные параметры объектов разрешённого строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения
6 Планировочные ограничения (зоны с особыми условиями использования территории)
7 Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства, существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к капитальному строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов
8 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов
9 Мероприятия по охране окружающей среды
9.1 Охрана атмосферного воздуха
9.2 Шумовое воздействие линейного объекта
9.3 Определение размеров СЗЗ проектируемого объекта
9.4 Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод от загрязнения
9.5 Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира
9.6 Мероприятия по охране недр
9.7 Мероприятия по рациональному использованию общераспространенных полезных ископаемых, используемых при строительстве.
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10 Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне
10.1 Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороне
10.2 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
10.2.1 Общие положения.
10.2.2 Основные требования к участникам тушения пожара
10.2.3 Описание организационнотехнических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности линейного объекта, обоснование необходимости создания пожарной охраны объекта, расчет ее необходимых сил и средств
ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ:
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1 Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов
1.1 [bookmark: bookmark6]Канализационный коллектор с насосной станцией
Наименование линейного объекта - канализационный коллектор с насосной станцией (далее - канализационный коллектор). В состав линейного объекта входят трубопроводы, колодцы, канализационная насосная станция. Указанные объекты являются неотъемлемой частью линейного объекта канализационного коллектора.
Назначение линейного объекта - канализация хозяйственно-бытовая.
Категория линейного объекта - вторая.
Проектируемый линейный объект не относится к опасным производственным объектам.
Способ строительства: открытая подземная прокладка трубопроводов канализации с устройством траншей.
Пропускная способность составляет 16 м.вод.ст.
Проектная мощность КНС - 80 м3/час.
Протяжённость - 180 м (без учёта внутриплощадочных трубопроводов, уточняется на следующей стадии проектирования).
Интенсивность движения, грузонапряженность не приводятся ввиду размещения исключительно сетей инженерно-технического обеспечения.

1.3 [bookmark: bookmark7]Линейные объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением их местоположения
Линейные объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением их местоположения, отсутствуют, в связи с тем, что при пересечении с подземными и надземными инженерными коммуникациями расстояния по вертикали и горизонтали выдержаны в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
Следовательно, существующие инженерные сети не препятствуют прокладке планируемых к размещению сетей инженерно-технического обеспечения, реконструкция существующих сетей не требуется. Подготовка чертежа границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, не требуется.
2 [bookmark: bookmark8]Перечень субъектов	Российской	Федерации, перечень
муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов
Линейный объект канализационный коллектор запроектирован в Краснодарском крае, Новокубанском районе, Новокубанском городском поселении, городе Новокубанск, по улицам Спортивная и Московская.
Затрагиваемые земли представлены землями, государственная собственность на которые не разграничена, земельными участками, находящимися в муниципальной собственности города Новокубанск, находящимися в аренде. Обоснование необходимости размещения объекта и его

инфраструктуры на землях сельскохозяйственного назначения, лесного, водного фондов, землях особо охраняемых природных территорий не требуется.
Данная документация по планировке территории не предусматривает реализацию объектов федерального, регионального, местного значения.
3 [bookmark: bookmark9]Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов
Границы зон планируемого размещения линейного объекта канализационного коллектора, установленные в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов с указанием границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов осуществляется в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта представлен в таблице 1.
Таблица 1
	№
	Координаты

	точек
	Х
	Y

	1
	486957.58
	2301660.51

	2
	486954.54
	2301662.94

	3
	486953.1
	2301664.09

	4
	486960.93
	2301680.27

	5
	486960.4
	2301681.79

	6
	486958.58
	2301686.97

	7
	486960.91
	2301690.06

	8
	486971.8
	2301700.88

	9
	486960.09
	2301718.57

	10
	486940.98
	2301755.88


	№
	Координаты

	точек
	Х
	Y

	11
	486920.46
	2301795.93

	12
	486904.64
	2301826.8

	13
	486893.98
	2301822.73

	14
	486892.27
	2301826.12

	15
	486877.02
	2301818.48

	16
	486885.09
	2301802.52

	17
	486900.37
	2301810.1

	18
	486896.71
	2301817.35

	19
	486901.75
	2301819.27

	20
	486915.12
	2301793.19




	№
	Координаты

	точек
	Х
	Y

	21
	486935.64
	2301753.14

	22
	486955.49
	2301714.39

	23
	486950.07
	2301711.61

	24
	486952.76
	2301706.25

	25
	486958.23
	2301709.05

	26
	486961.54
	2301702.58

	27
	486956.45
	2301698.92

	28
	486941.42
	2301688.12


	№
	Координаты

	точек
	Х
	Y

	29
	486930.92
	2301682.77

	30
	486944.99
	2301668.9

	31
	486949.56
	2301665.43

	32
	486949.31
	2301665.06

	33
	486946.73
	2301661.52

	34
	486951.05
	2301658.06

	35
	486953.83
	2301655.83


4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения
Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, настоящим проектом не приводится ввиду отсутствия сетей	инженерно-технического	обеспечения, подлежащих
реконструкции.
5 Предельные параметры объектов разрешённого строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения
Линейный объект канализационный коллектор, а также входящие в его состав трубопроводы, колодцы, канализационная насосная станция, являются объектами капитального строительства. Согласно части 4	ст.36
Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения не приводятся.
Зоны планируемого размещения линейного объекта расположены за границами исторического поселения, следовательно, требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, с указанием:
· требований к цветовому решению внешнего облика таких объектов;
· требованию к строительным материалам, определяющим внешний облик таких объектов;
· требований к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам таких объектов, влияющим на их внешний облик и (или) на композицию, а также на силуэт застройки исторического поселения не подлежат установлению.
6 [bookmark: bookmark10]Планировочные ограничения (зоны с особыми условиями использования территории)
Планировочные ограничения (зоны с особыми условиями использования территории) представляют собой градостроительные регламенты и обременения, которые необходимо соблюдать при проектировании. Все планировочные ограничения можно представить в четырех категориях:
· ограничения природного характера (зоны охраны объектов, которые необходимо защищать от влияния антропогенных факторов, в том числе водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, особо охраняемые природные территории и т.п.);
· ограничения техногенного характера, связанные с объектами человеческой

деятельности (санитарно-защитные зоны, охранные зоны инженерных сетей и сооружений и.т.д);
· ограничения по требованиям охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);
· естественные рубежи, фактически сложившиеся рельеф, существующая застройка, геологические и иные особенности территории, которые необходимо учитывать при освоении новых территорий под размещение объектов капитального строительства.
Все вышеописанные зоны, являясь планировочными ограничениями, учитывались при принятии проектных решений.
[bookmark: bookmark11]Ограничения природного характера
Фоновая сейсмичность территории (г. Новокубанск) по СП14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах» СНиП II-7-81* (карта ОСР-2015-А) составляет 7 баллов.
Границы особо охраняемых природных территорий в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка документации по планировке территории, отсутствуют.
Границы лесничеств,	участковых лесничеств, лесных кварталов,
лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка документации по планировке территории, отсутствуют.
[bookmark: bookmark12]Ограничения техногенного характера
Территория, в отношении которой осуществляется подготовка документации по планировке территории, расположена в санитарно-защитной зоне предприятий.
Согласно сведениям	ЕГРН территория в	отношении которой
осуществляется подготовка документации по планировке территории расположена

в границах следующих ЗОУИТ: 23:21-6.1495, 23:21-6.661, 23:21-6.1707, 23:216.1739.
7 Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства, существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к капитальному строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов
Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства, существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к капитальному строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов, в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки территории - не предусматривается.
При пересечении линейного объекта с инженерными коммуникациями расстояния по вертикали и горизонтали необходимо выдержать в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
При обнаружении действующих подземных коммуникаций и других сооружений, не обозначенных в данной документации, земляные работы должны быть приостановлены и на место работы вызваны представители организаций, эксплуатирующие эти сооружения. Одновременно указанные места ограждаются и принимаются меры к предохранению обнаруженных подземных сооружений от повреждений.
Существующие здания, строения, сооружения, согласно ранее

утвержденной документацией по планировке территории, проектируемым линейным объектом не пересекаются.
8 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов
По данным единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, перечня выявленных объектов культурного наследия, списка объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, материалам архива Управления, объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), а также их защитные зоны на рассматриваемой территории отсутствуют.
9 [bookmark: bookmark13]Мероприятия по охране окружающей среды
9.1 [bookmark: bookmark14]Охрана атмосферного воздуха
[bookmark: bookmark15]Строительство
В проекте предусмотрен ряд мероприятий, снижающих выброс вредных веществ в атмосферу:
· увлажнение пылящих материалов при разгрузке, складировании и проведении земляных работ;
· применение неодновременности проведения работ, связанных с пылеобразованием;
· использование отрегулированной автотехники, обеспечивающей минимальный выброс вредных веществ. Выполнение регулярных проверок состава выхлопов автомобилей и дорожной техники и недопущение к работе техники с повышенным содержанием вредных веществ в выхлопных газах;
· при длительных перерывах в работе (более 15 мин) запрещается оставлять
Лист

механизмы с включенными двигателями;
· при прогреве двигателей рекомендуется применение устройств по прогреву и облегчению запуска двигателей, что позволяет на 30 % сократить выбросы на стоянках техники;
· ремонт строительно-монтажной техники производить только на производственной базе подрядчика;
· не допускается сжигание сгораемых отходов.
Во всех мероприятиях по обеспечению охраны окружающей среды важную роль должен играть обслуживающий персонал. От квалификации исполнителей, их дисциплины и аккуратности зависит степень влияния на атмосферный воздух при эксплуатации машин и механизмов и проведение соответствующих проектных работ.
[bookmark: bookmark16]Эксплуатация
К принятым в проекте основным воздухоохранным мероприятиям относятся планировочные и технологические мероприятия, направленные на сокращение объемов выбросов и снижение их приземной концентрации. Планировочные мероприятия, влияющие на воздействие выбросов вредных веществ от объекта на окружающую среду, предусматривают максимально возможное сохранение существующих зелёных насаждений в границе планируемого размещения линейного объекта, озеленение свободных от покрытий участков с устройством газонов, а также размещение отдельных кустарников/деревьев в границах тротуаров. Эксплуатация объекта оказывает допустимое воздействие на уровень загрязнения атмосферы в данном районе, поэтому дополнительных мероприятий по снижению воздействия на атмосферный воздух не требуются.

9.2 [bookmark: bookmark17]Шумовое воздействие линейного объекта
[bookmark: bookmark18]Строительство
Анализ результатов расчетов уровней шума, создаваемого работой спецтехники, показывает, что уровень звука (L) не превышает эквивалентный уровень звука - 55 дБА и максимальный 70 дБА для территорий, прилегающих к соседним зданиям. Таким образом, строительные работы возможно проводить при соблюдении мероприятий, снижающих уровень шума:
· строительные работы должны проводиться только в дневное время суток;
· техника должна быть исправна и настроена на минимальный нагрузочный режим;
· соблюдать неодновременность работы строительной техники.
[bookmark: bookmark19]Эксплуатация
Анализ результатов расчетов уровней шума, создаваемого источниками объекта показывает, что уровень звука не превышает в дневное и ночное время суток:
· эквивалентный и максимальный показатель для территорий, прилегающих к соседним зданиям;
· эквивалентный и максимальный показатель проникающего шума в помещения через наружную стену с окном.
9.3 [bookmark: bookmark20]Определение размеров СЗЗ проектируемого объекта
Размер санитарно-защитной зоны для проектируемой канализационной насосной станции устанавливается в границах земельного участка с кадастровым номером 23:21:0401005:5607.

9.4 [bookmark: bookmark21]Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод от загрязнения
[bookmark: bookmark22]Строительство
При строительстве возможно химическое загрязнение поверхностного стока на участках, где предполагается использование автомобильной и строительной техники и транспорт загрязняющих веществ. Потенциальными загрязняющими веществами являются нефтепродукты, масла. Транспорт загрязняющих веществ может осуществляться также и с подземными водами.
Мероприятия по защите поверхностных вод от загрязнения во время проведения строительства, призванные к сохранению благоприятного состояния водной среды:
· обязательное соблюдение границ территорий, отводимых для строительства;
· заправка автотранспорта должна производиться на АЗС;
· заправка строительной техники с ограниченной подвижностью производится топливозаправщиком с помощью шланга, имеющего затвор у выпускного отверстия, и с применением поддонов, на организованной временной площадке отстоя техники;
· при аварийном разливе нефтепродуктов очаг загрязнения локализуется, а загрязненный грунт вывозится и подвергается переработке;
· запрещается проведение технического обслуживания и планового ремонта техники и механизмов в зоне проведения работ, мойки технических средств.
· выход автотранспортной техники на производство работ в случае подтекания горюче-смазочных материалов запрещается;
· вдоль трассы проведения работ устанавливаются биотуалеты;
· для бытовых и хозяйственных нужд необходимо использовать привозную
воду;
· временное хранение мусора от бытовых помещений необходимо

осуществлять в специальных контейнерах на водонепроницаемой площадке, площадью, в три раза превышающей основание контейнера под навесом (отходы вывозятся раз в три дня для постоянного складирования на санкционированной свалке);
· размещение складов горюче-смазочных материалов на территории строительства не предусматривается;
· упорядоченная транспортировка и складирование сыпучих и жидких материалов;
· при интенсивных дождях работы в связных грунтах прекращаются;
Предусмотренные мероприятия исключают опасное негативное
воздействие, заключающееся в истощении и загрязнении поверхностных и подземных вод в период строительства объекта.
Контроль за выполнением мероприятий по охране природы и состоянием окружающей среды при строительстве осуществляется руководителями подрядных организаций при надзоре со стороны руководства Заказчика.
[bookmark: bookmark23]Эксплуатация
Для предотвращения загрязнения поверхностных и грунтовых вод и окружающей местности предусмотрены следующие мероприятия:
· сбор поверхностных сточных вод (сброс вод в ливневую канализацию);
· устройство канализационных сетей для организованного сбора и транспор - тировки сточных вод и исключения аварийных сбросов;
· устройство водонепроницаемых покрытий на проездах;
· гидроизоляция и герметизация подземных сооружений, исключающая попадание загрязнения в грунт;
· систематическое поддержание в работоспособном состоянии системы водоотвода;
· прочистка и устранение мелких повреждений ливневой канализации.
При соблюдении технологических требований исключается загрязнение

окружающей среды.
9.5 [bookmark: bookmark24]Мероприятия по охране объектов растительного и животного
[bookmark: bookmark25]мира
[bookmark: bookmark26]Строительство
Проектом предлагаются следующие мероприятия по ослаблению воздействия на животный мир:
· исключение использования неисправной строительной техники
· содержание в чистоте стройплощадки, во избежание приманивания птиц;
· принимать меры по предупреждению розливов ГСМ;
· после завершения строительства проводится уборка площадки от строительного мусора.
[bookmark: bookmark27]Эксплуатация
Проектом предусматривается подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли и посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных. Озеленение и благоустройство территории объекта выполняется в достаточном объеме.
При соблюдении перечисленных мероприятий, реализация проекта не приведет к уничтожению или повреждению ценных объектов растительного и животного мира, ценных видов биотических природных ресурсов.
9.6 [bookmark: bookmark28]Мероприятия по охране недр
Мероприятия по охране недр при строительстве:
· производство работ строго в пределах отведенного участка;
· установка специальных поддонов и других сборных устройств в местах возможных утечек и проливов ГСМ;

· упорядоченная транспортировка и складирование сыпучих и жидких материалов;
· снижение или полное исключение отрицательного влияния при строительстве объекта в части загрязнения (от его функционирования) гидросферы и литосферы.
9.7 Мероприятия по рациональному использованию общераспространенных полезных ископаемых, используемых при строительстве
Проектом предусматривается повторное использование отходов ПГС. Отход будет накапливаться на открытой площадке с твердым покрытием и вывозиться заказчиком для дальнейшего использования.
10 Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне
10.1 [bookmark: bookmark29]Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороне
Согласно п.14	ст.48 ГрК РФ проектная документация объектов
использования атомной энергии (в том числе ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунктов хранения радиоактивных отходов), опасных производственных объектов, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, особо опасных, технически сложных, уникальных объектов, объектов обороны и безопасности должна содержать перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера, мероприятий по противодействию терроризму.
Данный объект не относится к указанным объектам, в связи с чем, разработка раздела по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по противодействию терроризму не требуется.
10.2 [bookmark: bookmark30]Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
10.2.1 [bookmark: bookmark31]Общие положения
Безопасность подразделений пожарной охраны в данном разделе, рассмотрена в рамках ликвидации пожара на территории, рассматриваемого в проекте линейного объекта.
Безопасность подразделений пожарной охраны, при выполнении ими работ, как по тушению возможных пожаров, так и проведении аварийно-спасательных мероприятий, выполняется соблюдением на объекте требований изложенных в ст. 90 ФЗ №123 от 22.07.2008г, ст. 8, 17 ФЗ № 384 от 30.12.2009г и выполнением участниками тушения пожара требований изложенных в главе 27 ФЗ №123 от 22.07.2008г, раздел 7 СП 4.13130.2013.
10.2.2 [bookmark: bookmark32]Основные требования к участникам тушения пожара
К участникам тушения пожара могут относиться как личный состав пожарных подразделений Федеральной пожарной охраны, так и рабочий персонал организаций. Участники тушения пожара в обязательном порядке должны иметь индивидуальные сертифицированные средства защиты (специальную защитную одежду, иметь средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, а также средства самоспасания). На пожарном автомобиле должно вывозиться нормативное количество исправного пожарного инструмента, оборудования и дополнительного снаряжения.
При организации и проведении тушения пожара, все участники тушения

пожара должны соблюдать требования техники безопасности при:
· проведении разведки пожара;
· проведении работ по тушению пожара.
10.2.3 [bookmark: bookmark33]Описание	организационно-технических мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности линейного объекта, обоснование необходимости создания пожарной охраны объекта, расчет ее необходимых сил и средств
Перечень организационно-технических мероприятий для рассматриваемого в проекте линейного объекта, определяется требованиями ст.17 ФЗ №384 от 30.12.2009г, п.4 ГОСТ 12.1.004-91 и выполняется в соответствии с требованиями, «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» с целью поддержания противопожарного режима в процессе их эксплуатации.
Для ликвидации возможных пожаров на существующих объектах защиты (здания и сооружения), предусмотрено использовать пожарное подразделение: Пожарная часть №124, улица Победы, д. 59, г. Новокубанск, Краснодарский край.
Все применяемые в проекте строительные материалы, обеспечивающее требуемый уровень пожарной безопасности, приняты только заводского изготовления, в	конструкции	которых	предусмотрены	мероприятия
противопожарной защиты и они имеют соответствующие сертификаты соответствия.
Весь обслуживающий персонал организации, силами которой предполагается проводить работы на рассматриваемом линейном объекте, предусматривается	допускать к работе	только после прохождения
противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном руководителем.
Обучение мерам пожарной безопасности обслуживающего персонала данной организацией предусмотрено проводить в соответствии с нормами

пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утверждёнными приказом МЧС от 18 ноября 2021 г. № 806 "Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности".
Приказом руководителя организации, обслуживающей рассматриваемый линейный объект, должно быть назначено должностное лицо ответственное за проведение данных инструктажей, определены сроки их проведения и организовано ведение журнала учёта данных инструктажей. Также в данном приказе должны быть утверждены категории лиц и разработан график (сроки) прохождения обучения по пожарно-техническому минимуму. Приказом руководителя организации предусмотрено назначить должностных лиц ответственных за их пожарную безопасность, а также определить порядок обеспечения пожарной безопасности. Ответственные лица за пожарную безопасность, организовывают разработку требуемых инструкций о мерах пожарной безопасности. Наглядную агитацию принято применять в виде определенных сигнальных цветов и знаков пожарной безопасности, предназначенных для регулирования поведения работников объекта в целях предотвращения возникновения пожара и (или) выполнения ими определенных действий при пожаре, для обеспечения собственной безопасности и снижения размера потерь от пожара.
Порядок хранения веществ и материалов, тушение которых недопустимо одними и теми же средствами, в зависимости от физико-химических и пожароопасных свойств. Нахождение горючих веществ и материалов в обращении маловероятно. Тушение горючих веществ и материалов предусмотрено:
- водой (от мобильной пожарной техники подразделений Федеральной пожарной охраны);

· газом и порошком (обслуживающим персоналом организации, с использованием ручных или передвижных порошковых и газовых огнетушителей).
Действия обслуживающего персонала организации, силами которой предусмотрено обслуживать данный линейный объект, при возникновении пожара, предусмотрено отразить в «Инструкции о мерах пожарной безопасности». Каждый работник организации, обнаруживший пожар обязан немедленно сообщить об этом в пожарную охрану, старшему должностному лицу организации и приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения.
До прибытия пожарных подразделений старшее должностное лицо организации обязано:
· сообщить о пожаре в пожарную охрану (продублировать ранее отправленное сообщение подчинённым работником);
· поставить в известность о пожаре руководство своей организации;
· в случае угрозы жизни людей, немедленно организовать их спасание, используя для этого имеющиеся силы и средства;
· осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта), до прибытия подразделения пожарной охраны;
· удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;
· обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;
· одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;
· выделить работника из числа обслуживающего персонала для встречи пожарных машин и направления их к месту пожара.
По прибытии подразделений пожарной охраны, представитель организации,

руководивший тушением пожара, обязан сообщить старшему должностному лицу прибывшего подразделения, все необходимые сведения об очаге пожара, мерах, предпринятых по его ликвидации.
Непосредственно для рассматриваемого линейного объекта не предусматривается размещать и использовать пожарную технику (нормы не требуют).
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