КРАСНОДАРСКИМ КРАН
МУПУКС
НОВОКУБАНСКОГО РАЙОНА
ОБОСНОВАНИЕ
необходимости получения разрешения на отклонение от предельных параметров при строительстве магазина на земельном участке по адресу: г. Новокубанск, ул. Войкова, 40/2
2525-522-0
г. Новокубанск
2022 г.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
МУП УКС
НОВОКУБАНСКОГО РАЙОНА
Заказчик: гр. Дудолин А.А.
ОБОСНОВАНИЕ
необходимости получения разрешения на отклонение от предельных параметров при строительстве магазина на земельном участке по адресу: г. Новокубанск, ул. Войкова, 40/2
2525-522-0
Директор
ГИЛ
Инженер

Федораев В. С. Кедя О.П. Кравченко Р.Ю.
г. Новокубанск
2022 г.


НОРМОКОНТРОЛЬ	I	СОГЛАСОВАНО
«3
a
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ МУП УКС
НОВОКУБАНСКОГО РАЙОНА Член СРО союз «РОПК» СРО-П-034-12102009 Местонахождение: 352240, г. Новокубанск, ул. Лермонтова, 63
Тел. 8(86195)31050
от 11.05.2022 г. №2525.
ОБОСНОВАНИЕ
необходимости получения разрешения на отклонение от предельных параметров при строительстве на земельном участке по адресу: г. Новокубанск, ул. Войкова, 40/2
[bookmark: bookmark0]Пояснительная записка
Земельный участок площадью 725 кв.м, с кадастровым номером 23:21:0401008:4621, расположен по адресу: г. Новокубанск, ул. Войкова, 40/2. На данном земельном участке отсутствуют как объекты капитального строительства, так и временные сооружения и строения. В дальнейшем, предусматривается новое строительство объекта капитального строительства магазин.
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Согласно правил землепользования и застройки Новокубанского городского поселения Новокубанского района (далее ПЗЗ), утвержденными решением Совета Новокубанского городского поселения Новокубанского района от 01.08.2014 г. № 585 «Об утверждении Правил землепользования и застройки территории Новокубанского городского поселения Новокубанского района Краснодарского края», в редакции от 23.04.2021 г. № 236 «О внесении изменений в решение Совета Новокубанского городского поселения Новокубанского района от 01.08.2014 г. № 585 «Об утверждении Правил землепользования и застройки территории Новокубанского городского поселения Новокубанского района Краснодарского края», установлен градостроительный регламент, в соответствии с которым данный земельный участок расположен в территориальной зоне рассматриваемый участок расположен в общественно-деловой зоне (ОД), которая выделена для обеспечения правовых условий использования и строительства новых объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В общественно-деловых зонах могут размещаться жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи.
Согласно ПЗЗ, ст. 44 «Градостроительные регламенты. Общественноделовые зоны», данный земельный участок относится к градостроительной зоне ОД-1 - зона делового, общественного и коммерческого назначения, которая выделена для обеспечения правовых условий использования и строительства недвижимости с широким спектром административных, деловых,
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общественных, культурных, обслуживающих и коммерческих видов использования многофункционального назначения, где для основного разрешенного вида использования данного земельного участка под размещение объектов торговли (код 4.4 «Магазины») установлены следующие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства или реконструкции объектов капитального строительства:
1) минимальная/максимальная площадь земельных участков - 300 (100 кв.м для существующего участка в сложившейся застройке)/8500 кв.м;
2) минимальная ширина вдоль фронта улицы -(6 м для существующего участка в сложившейся застройке) 12 м;
3) минимальный отступ зданий, сооружений и строений от красной линии улиц - 5,0 м в новых микрорайонах; по линии существующей застройки в застроенной территории;
4) минимальный отступ зданий, сооружений и строений от красной линии проездов - 3,0 м новых микрорайонах; по линии существующей застройки в застроенной территории;
5) минимальный отступ зданий, сооружений и строений от границ смежных земельных участков - 0,0 м при блокировке; 3,0 м в иных случаях;
6) максимальное количество надземных этажей зданий - 3;
7) максимальная высота зданий ог уровня земли до уровня верха перекрытия последнего - 20 м;
8) максимальный процент застройки - 65 %.
В связи со сложной конфигурацией земельного участка отведенного под строительство планируемого объекта (магазин) и существующим размещением инженерных сетей (сеть водоснабжения, электроснабжения, водоотведения и теплоснабжения), а также необходимостью обеспечения полноценной
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эксплуативности будущего магазина по предусмотренному функциональному назначению (с удовлетворением основной торгово-коммерческой деятельности, с использованием помещений для административно-бытовых и санитарно- гигиенических нужд), запланировано отклонение от предельных параметров установленных градостроительным регламентом.
[bookmark: bookmark1]Расчетные технико-экономические показатели планируемого объекта с предусмотренными отклонениями составят:
· площадь застройки - 27,5 кв.м;
· общая площадь - 25,0 кв.м;
· торговая площадь - 23,0 кв.м;
· площадь здания (площадь, определенная в соответствии с приказом Росреестра от 23.10.2020 г. № П/0393) - 25,4 кв.м;
· строительный объем - 83,0 куб.м;
· [bookmark: bookmark2]максимальная высота - 5,50 м;
· количество этажей -1, в том числе подземных - 0;
· этажность -1;
· функциональное назначение - магазин.
Планируемый объект недвижимости (магазин) предусматривается с размещением на отведенном земельном участке с отклонением от предельных параметров утвержденных градостроительным регламентом, а именно на расстоянии 1,0-1,5 м от северо-восточной межевой границы (между координационными точками № 5 и № 6); на расстоянии 1,0-1,3 м от северо- западной межевой границы (между координационными точками № 4 и № 5) и на расстоянии 1,0 м от юго-восточной межевой границы (между координационными точками Ns 6 и Ns 7). По нормативу от межевых границ с соседними земельными участками должно быть не менее 3,0 м. Согласно ст. 36 п. 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, строительство или
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реконструкция объектов капитального строительства, предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, осуществляется путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства. Ввиду сложной конфигурации земельного участка отведенного под строительство планируемого объекта и существующего размещения инженерных сетей (сеть водоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения и водоотведения), то соблюдение градостроительных отступов создаст габариты для будущего объекта
g.
торговли в 3,0x1,5 м, что при таких габаритах не позволит организовать полноценную торговую точку. При этом, на расстоянии 1,0-1,5 м от северо- восточной межевой границы (между координационными точками № 5 и №
6) ; на расстоянии 1,0-1,3 м от северо-западной межевой границы (между координационными точками № 4 и № 5) и на расстоянии 1,0 м от юго- восточной межевой границы (между координационными точками № 6 и №
7) , путем уменьшения предельных параметров, установленных градостроительным регламентом, дает возможность для возведения полноценного объекта с размерами 5,0x5,5 м, с удовлетворением основных торговых, административных и санитарно-бытовых нужд при эксплуатации, а также с созданием наиболее рационального архитектурнопланировочного решения.
Возведение проектируемого объекта с отклонением от предельных параметров разрешенного строительства также возможно без затрагивания существующих инженерных сетей, проходящих по данному земельному
аз

участку.
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[bookmark: bookmark3]Обоснование
Идентификация здания согласно со ст. 4 Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»:
1) назначение - магазин;
2) принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на безопасность - не принадлежит;
3) возможность опасных природных процессов и явлений, а также технологических воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство и эксплуатация здания или сооружения - расчетная сейсмичность площадки - 7 баллов;
4) принадлежность к опасным производственным объектам - не принадлежит;
5) пожарная и взрывопожарная опасность - класс функциональной пожарной опасности - Ф 3.1;
6) наличие помещений с постоянным пребыванием людей - одно помещение;
7) уровень ответственности - нормальный.
Проектируемый объект после строительства будет соответствовать основным требованиям СП 4.13130.2013, с обеспечением противопожарных разрывов и ограничением распространения пожара, с предусмотренной степенью огнестойкости и конструктивной пожарной опасности. Расстояние от проектируемого объекта до соседнего здания расположенного на смежном участке с северо-западной стороны, выдержано с учетом п. 4.11 СП 4.13130.2013. К тому же, согласно п.4.12 СП
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4.13130.2013, данное противопожарное расстояние (4,7 м) вообще не нормируется при наличии подъезда пожарной техники, так как согласно СП 2.13130.2012 п.6.7.1 табл. 6.11 площадь этажа в пределах пожарного отсека составляет 3500 кв.м, что значительно превышает площадь застройки проектируемого объекта, существующего объекта и незастроенной площади между ними в 295,0 кв.м. Расстояния от проектируемого объекта до остальных соседних зданий расположенных на других смежных участках, выдержаны с учетом п. 4.3 СП 4.13130.2013. Подъезд пожарных автомобилей к проектируемому объекту предусмотрен с ул. Войкова. Планируемое здание не ограничит доступ пожарных автомобилей к другим существующим объектам капитального строительства.
В соответствии с графическим приложением к настоящему обоснованию (схема планировочной организации земельного участка), проектируемое расположение объекта с максимальной высотой в 5,50 м позволяет обеспечить объемно-планировочные решения в соответствии с требованиями к инсоляции согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий», без снижения солнцеосвещенности существующих зданий.
Земельный участок расположен в санитарно-защитной зоне предприятий, сооружений и иных объектов; в зоне затопления территории г. Новокубанска Новокубанского городского поселения, с. Ковалевского Ковалевского сельского поселения Новокубанского района Краснодарского края при половодьях и паводках р. Кубань 1% обеспеченности; в границе третьего пояса санитарной охраны источника водоснабжения.
В санитарно-защитных зонах не допускается размещать:
	
	
	
	
	1!\
	[?
	
	
	
	Лист

	
	
	
	
	.
	Iry
	
	
	2525-522-0
	7

	Изм.
	Кол.
	Лист
	№док
	I IoAi.
	Дата
	
	



НОРМОКОНТРОЛЬ	СОГЛАСОВАНО
ч
40
г
1
I
с
5
· жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно- рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству
лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.
Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства:
· нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно- оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для
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технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.
В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.
В соответствии с нахождением земельного участка) в границе максимального стока 1,0 % обеспеченностью р. Кубань, а также с законодательством в области охраны окружающей среды и законодательством по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, необходимо соблюдать комплекс защитных мероприятий от затопления.
Кроме гидроизоляции фундаментов сооружений, требуется организация водоотлива из строительных котлованов и траншей. На большинстве строительных площадок требуется искусственное повышение территории (отсыпка) на 2 и более метров.
Из защитных мероприятий необходимо предусмотреть спрямление и укрепление бортов и днищ русел рек, на наиболее активно размываемых участках и предусмотреть, как минимум, обязательное обвалование русел рек.
При выборе фундаментов зданий и сооружений в областях развития глинистых отложений, следует учитывать сильные колебания уровня грунтовых вод и связанные с этим изменения характеристик глинистых
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5


*ч
оснований ведущих к деформациям сооружений. В связи с вышеизложенным при строительстве рекомендуется устройство фундаментов на свайных основаниях, размещение на первом и цокольных этажах нежилых помещений, обязательное страхование имущества.
В пределах зоны затопления устанавливаются:
· минимальная высота цоколя жилого дома - 1.5 м;
· подсыпка территории;
· отсутствие жилых помещений в жилых домах этажностью свыше одного при высоте цоколя менее 1.5 м в объеме первого этажа.
В соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации (от 03.03.06 г. №74 ФЗ) и Федеральным законом от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения», в 3-ем поясе водозабора предусматриваются следующие мероприятия:
· выявление, ликвидация всех бездействующих, старых или неправильно эксплу атируемых скважин, представляющих опасность загрязнения водоносного горизонта;
· регулирование любого нового строительства и бурения новых скважин при обязательном согласовании местными органами санитарного надзора, геологического контроля и регулирования использования и охране вод;
· запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр, могущей привести к загрязнению водоносного горизонта;
· своевременное выполнение мероприятий по санитарной охране поверхностных водотоков, гидравлически связанных с используемым водоносным горизонтом;
Л
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НОРМОКОНТРОЛЬ	СОГЛАСОВАНО
- запрещение размещения накопителей промстоков, шламохранилищ, складов ГСМ, складов ядохимикатов и минеральных удобрений, крупных птицефабрик и животноводческих комплексов.
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», санитарно-защитные зоны для проектируемого здания на рассматриваемом земельном участке, не предусматриваются, так как планируемый объект будет иметь торговое назначение, что не является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека.
С учетом того, что участок строительства имеет сложную конфигурацию и существующее размещение инженерных сетей (сеть водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и теплоснабжения) с охранными зонами, где соблюдение градостроительных отступов создает габариты для будущего объекта торговли в 3,0x1,5 м, что не позволит организовать полноценную торговую точку, то возможно выполнить размещение проектируемого объекта на расстоянии 1,0-1,5 м от северо- восточной межевой границы (между координационными точками № 5 и №
6) ; на расстоянии 1,0-1,3 м от северо-западной межевой границы (между координационными точками № 4 и № 5) и на расстоянии 1,0 м от юго- восточной межевой границы (между координационными точками № 6 и №
7) . При этом, такое размещение проектируемого объекта обеспечит его полноценное функционирование и обслуживание, с удовлетворением основной целевой направленности, административных и санитарнобытовых нужд при эксплуатации, а также с сохранением существующего расположения инженерных сетей н созданием наиболее рационального архитектурно-планировочного решения. К тому же, такое расположение не нарушит санитарно-гигиенической и пожароопасной обстановки как на
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отведенном земельном участке, так и на прилегающей территории, с учетом наличия особых условий использования территории, при условии " соблюдения всех вышеперечисленных требований для охранных и защитных зон, а также получения согласования технических служб ответственных за ведение работ в охранных и защитных зонах, с 	удовлетворением требований технических регламентов, СП и СанПиН.
Необходимое отклонение от предельных параметров разрешенного строительства должно осуществляться при согласии всех заинтересованных лиц, через проведение процедуры публичных слушаний в органах местного самоуправления.
Приложения:
1. Выписка СРО МУЛ УКС Новокубанского района.
2. Схема планировочной организации земельного участка на топографической съемке М1:500.
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Форма выписки утверждена приказом Ростехнадзора от 04.03.20]9№ 86
ВЫПИСКА
[bookmark: bookmark4]ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
08.06.2021	293
(дата)	(номер)
Союз «Региональное объединение проектировщиков Кубани» саморегулируемая организация
(Союз "РОПК" СРО)
(полное и сокращенное наименование саморегулируемой организации)
Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку
проектной документации
(вид саморегулируемой организации)
Россия. 350000. г. Краснодар, ул. Красноармейская, д, 68. оф. 201. http://www.sropk.ru/.
info@srook.ru
(адрес места нахождения саморегулируемой организации, адрес официального сайга в информационно-
телекоммуникационной сети “Интернет", адрес электронной почты)
СРО-П-034-12102009
(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулиру емых организаций)
выдана: Муниципальное унитарное предприятие "Управление капитального строительства
Новокубанского района"
(фамилия, имя (в случае, если имеется) отчество заявителя - физического лица или полное наименование заявителя -
юридического лица)
	Наименование Сведения

	1. Сведения о члене саморегулируемой организации:

	1.1 Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица или фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя
	Муниципальное унитарное предприятие "Управление капитального строительства Новокубанского района" МУП "УКС Новокубанского района"

	1.2 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
	2343009940

	1.3 Основной госу дарственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
	1162372050983

	1.4 Адрес места нахождения юридического лица
	Российская Федерация, 352240, Краснодарский край, г. Новокубанск, /л. Советская, д. 82

	1.5 Место фактического осуществления деятельности (только для индивидуального предпринимателя)
	

	2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой организации:

	2.1 Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой организации
	175

	2.2 Дата регистрации юридического лица или индивидуального
предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации
(число, месяц, год)
	18.11.2010

	2.3 Дата (число, месяп год) и номео оешения о поиеме в члены саморегулируемой организации
	18.11.2010, Протокол №45

	2.4 Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации (число, месяц, год)
	18.11.2010



2.5 Дата прекращения членства в саморегулируемой организации (число, месяц, год) 	
2.6 Основания прекращения членства в саморегулируемой организации
3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ:	
3.1 Дата, с которой член саморегу лируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания,
осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,
снос объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий,
подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на
осуществление сноса:
	в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)
	в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)
	в отношении объектов использования атомной энергии

	18.11.2010
	-
	-


3.2 Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору,
а)	первый
б)	второй
в)	третий
г)	четвертый
	✓
	не превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей.

	
	не превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.

	
	не превышает 300 000 000 (трехсот миллионов) рублей.

	
	составляет 300 000 000 (триста миллионов) рублей и более.


3.3 Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку ппоектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в
	а) первый
	
	не превышает 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей.

	б)второй
	
	не превышает 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.

	в) третий
	
	не превышает 300 000 000 (Триста миллионов) рублей.

	г) четвертый
	
	составляет 300 000 000 (Триста хмиллионов) рублей и более.


4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной докумеитапии, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства:	
4.1 Дата с которой приостановлено право выполнения работ (число, месяц, год)	
Отсутствует
4,2 Срок, на который приостановлено право выполнения работ
Отсутствует
Директор

В.Н. Малюк
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Ччасток по Л£>ул. ПерЬомаиская
Х=486403.69 V У=2304605.06	'
Участок по 14, ул. ВоякоЬо, 40/1
Стоят
;<$> Участок по \ \ ул, ВоикоЬа, 42
/. Все размера дана 6 метрах
2. Кадастро&ай номер земельного участка 23:21:0401008:4621
3. Площадь земельного участка 725,0 кб. м
4. Площадь застройки 27,5 кЬ.м
5. Процент застройки 4%


[bookmark: bookmark8]?ш планиробочной ганизации земельного ютка
X=486448J4_ Y=23CH501.22
оаница земельного
участка
Х=486442.40
Учасок по ул, ВоикоЬо, 38
' Y=2304505.86
Согласовать через процедуру
публичных слушаний
юсок по I. Воиксбо , 40
В6432.&: 304494 50 36421.91 30450557
	Условные обозначения:

	$
	- люк канализации

	©
	- люк водопровода

	— В
	- водопровод

		к 	
	- канализация

	Г
	- газопровод

	Q $
	- существующие деревья (листенное, .

	
	- опора ЛЭП

	—
	- граница земельного участка

	
	- слаботочные сети


ЛЭП

*
· проектируемый объект
· асфальт (существующий)
· бетон/тротуарная плитка (существующие)
· бетон/тротуарная плитка (проектируемые)
· газон (существующий)
· существующие здания и строения
· урна
· скамья
· существующие навесь/
· кустарник (проектируемый)
2525-522-ПЗУ
Адрес г Новокубанск; ул Войкова, 40/2 Заказчик гр. Дудолин А А
Изм. [ftЪлуч.
Лист\!Ф док
Дата
Разработал
Кравченко
Графическое описание обоснования для разрешения но отклонением от предельных параметров	
Стадия
П
Лист Листов
1
1
Н. контр.
Кедя
ГИП
Кедя
Схема планировочной организации земельного участка Ml'500
МУР У КС
Новокубанского района
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